**Návod na použitie čerpadla Drill 14-20-25**

1. Čerpadlo je vždy potrebné pripevniť k doske
2. Pripojte výtlačnú hadicu s ohľadom na požadovaný smer pretáčania
3. Ponorte saciu hadicu do prečerpávanej tekutiny (ak je sací kôš v balení, pripevnite ho k hadici)
4. Naplňte druhú stranu otvoru prečerpávanou tekutinou
5. Následne pripojte výtlačnú hadicu a môžete začať prečerpávať.

**Ak čerpadlo neťahá tekutiny:**

* Skontrolujte saciu hadicu či sa nezmršťuje – pretože vzniká podtlak
* Skontrolujte či čerpadlo nechytá vzduch – všetky spoje sú riadne dotiahnuté a utesnené
* Skontrolujte saciu hadicu ak nie je použití sací kôš, či nie je upchatá

**Nikdy neprečerpávajte tekutiny s vysokou hustou, horľavé kvapalné látky alebo kyseliny a zásady, hrozí poškodenie čerpadla a následné možné poranenia**.

Po prečerpaní vždy prepláchnite čerpadlo čistou vodou a otočte o 180° hore, aby všetka vody mohla vytiecť.

Skladujte na suchom a čistom mieste.